Расшифровка VIN-кода автомобилей Mitsubishi
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Идентификационный номер VIN автомобилей. Расшифровка VIN-кодов
MITSUBISHI PAJERO
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Идентификация

Номер шасси
Номер шасси выштампован на боковой поверхности рамы, в арке правого 

заднего колеса.

1. АЗИЯ.

2. Япония.

3. MITSUBISHI.

    А: Модели с левым рулем для Европы. 

    В: Модели с правым рулем для Европы.

4. Вид.

    0: четырех- или двухдверная модель с жесткой крышей. 

    А: двухдверная полуоткрытая модель (САNVAS ТОР).

5. Тип коробки передач (трансмиссия). 

    N: 5X2- скоростная механическая коробка передач.

    R: 4X2- скоростная автоматическая коробка передач.

6. Исполнение, тип и объем двигателя V23 : 2-дверная модель с двигателем

    объемом 2,972 л; V25 : 2-дверная модель с двигателем

    объемом 3,497 л; V43 : 4-дверная модель с двигателем

    объемом 2,972 л; V45 : 4-дверная модель с двигателем

    объемом 3,497 л.

7. Тип кузова.

    0: Несущая рама.

8. Модельный год.

    M: 1991     T: 1996    

    N: 1992     V: 1997 

    P: 1993     W: 1998

    R: 1994     X: 1999

    S: 1995     Y: 2000

9. Завод-Изготовитель

    J,P,Y: Оye Рlant of Nagoya Моtor Vahicle Works.

10. Характеристики двигателя.

    0: С каталитическим нейтрализатором;

    3: Без каталитического нейтрализатора.

11. Серийный номер. 

    00001-

Код модели
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1.Вид (V: PAJERO II)

2. Тип шасси

    2:Стандартная  колесная  база  с задней пружинной подвеской 

    4: Длинная колесная база с задней пружинной подвеской

3. Тип и объем двигателя

    3: двигатель 6G72 объемом 2,972 л. 

    5: двигатель 6G74 объемом 3,497 л.

4. Тип кузова

    С:   CANVAS ТОР (2-дверный кузов со складной брезентовой крышей)

    W: WAGON (Универсал)

5. Тип крыла

    G: С накладкой крыла 

    None: Стандартное крыло

6. Тип крыши

    H: Складывающаяся крыша 

    None: Стандартная крыша

7. Тип коробки передач (трансмиссии)

8. Исполнение  

    A: GL                   H: GLX

    B: GLX                 X: GLS, GLZ

    C: GLS                 S: GL для CANVAS TOP

    D: GL для WAGON    

9.Характеристики двигателя Е: МРI,SОНС-12 клапанов

    М: МРI, DОНС

    V: МРI, SОНС-24 клапана

10. Характеристики интерьера 

    C: Без 3-го ряда сидений 

    None: Стандартный интерьер

11. Расположение рулевого управления 

    L: С левым рулем

    R: С правым рулем

12. Назначение

    6: Для Европы -
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Номер двигателя
Номер модели двигателя выбит в нижней части блока цилиндров как 

указано на рисунках. 

Серийный номер двигателя выбит рядом с номером 

модели двигателя.

Последовательность изменения серийного 

номера двигателя:

Автомобили выпуска до Мая, 1993 

    --АА0201--->АА9999--

    --АВ0001--->АY9999--

    --ВА0001--->YY9999

Автомобили выпуска с Июня, 1993 

    --А09990--->А99999--

    --В00001--->Y99999



Расшифровка VIN-кода автомобилей MITSUBISHI

В настоящее время, согласно правилам маркировки, VIN-код большинства автомобилей Mitsubishi наносится в моторном отсеке на разделительную перегородку между двигателем и салоном, рядом с фабричной табличкой. 17-значный идентификационный номер Mitsubishi имеет следующую структуру:

	J
	M
	B
	M
	F
	C
	1
	2
	A
	E
	U
	123456

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12-17 



На первых трех позициях, как и положено, ставится международный код производителя (World Manufacturer Identifier или WMI). При этом первая позиция WMI указывает непосредственно на страну-производителя, где: 

· J -- Япония (Japan), 

· K -- Корея (Korea), 

· 4 -- США, 

· 6 -- Австралия. 
Второй знак WMI предназначен, собственно, для изготовителя продукции: A и M -- Mitsubishi, M и P -- Hyundai. Наконец, третий знак служит для обозначения типа транспортного средства, где: 

· B, H, M и 3 -- легковые автомобили, 

· 4 -- "многоцелевые" (MPV) автомобили, 

· 7 -- грузовики. 
Далее в строении VIN-кода японских и европейских, с одной стороны, и североамериканских автомобилей -- с другой, наблюдается некоторый разнобой. Так, четвертый знак идентификационного кода первых отдан под обозначение типа кузова: 

· L -- пятидверный седан, 

· M -- трехдверный седан, 

· S -- четырехдверный седан, 

· C -- пикап. 
А у автомобилей, поставляемых на рынок США и Канады, четвертый знак применяется для кодирования средств безопасности водителя и пассажиров и расположения руля. 

· A -- подушка безопасности водителя и пассажира; 

· B -- активные ремни безопасности/водительская подушка; 

· C -- пассивные ремни безопасности; 

· D -- активные ремни безопасности; 

· E,Х -- водительская подушка; 

· U -- правый руль; 

· V -- левый руль.
Та же история и с пятым знаком кода Mitsubishi. У всех автомобилей (кроме тех, что продаются в США и Канаде) он указывает на тип коробки передач, где: 

· F -- механическая, 4-ступенчатая; 

· N -- механическая, 5-ступенчатая; 

· K и R -- автоматическая. 
По пятому знаку автомобилей США и Канады можно узнать модельный ряд. Вот лишь некоторые из возможных вариантов: 

· A -- Mirage; 

· B -- Galant/Sigma; 

· C -- Starion/Diamante; 

· D -- Precis/3000GT/Expo; 

· E -- 3000GT (полный привод); 

· F -- Cordia/Tredia/Eclipse; 

· G -- Eclipse (полный привод); 

· H -- Galant; 

· J -- Montero/Galant; 

· K -- Montero/Eclipse; 

· L -- Truck/Eclipse; 

· M -- Truck(4WD)/3000GT; 

· N -- 3000GT VR4 (полный привод); 

· P -- Diamante; 

· R -- Galant/Montero; 

· S -- Eclipse/Truck (задний привод); 

· T -- Eclipse (полный привод)/Truck (4WD); 

· U -- Mirage; 

· V -- Expo LRV/3000GT Conv.; 

· W -- Expo LRV (полный привод)/3000GT Conv. (полный привод); 

· X -- Galant (полный привод)/Eclipse Conv.; 

· Y -- Expo; 

· Z -- Expo (полный привод);
Модельный ряд остальных автомобилей определяется по шестому знаку кода: 

· C -- Colt, Lancer; 

· E -- Galant; 

· D -- Eclipse/Space Wagon; 

· F -- Sigma; 

· K -- L200; 

· N -- Space Runner/Space Wagon; 

· P -- L300; 

· V -- Pajero; 

· Z -- 3000GT. 
Применительно к "североамериканской" продукции шестая позиция кода показывает на уровень оснащенности, комплектации автомобиля. Богатство комплектации идет по нарастающей, однако разобраться, чем, скажем, Premium отличается от Super DeLuxe, могут, наверное, только сами изготовители. Тем не менее вот весь возможный перечень: 

· 1 -- Economy (базовая); 

· 2 -- DeLuxe (GL); 

· 3 -- Super DeLuxe (GLS); 

· 4 -- высокая (high); 

· 5 -- Premium/Sports; 

· 6 -- Premium; 

· 7 -- Ultimate; 

· 8 -- Sports. 
Седьмой и восьмой знаки VIN-кода европейских и японских автомобилей предназначены для обозначения типа двигателя (всю расшифровку из-за ее сложности и масштабности мы приводить не будем). На североамериканских машинах седьмой знак определяет тип кузова, где, например: 

· 0 -- четырехдверный универсал; 

· 1 -- двухдверный универсал, пятидверный универсал, короткий пикап; 

· 2 -- пятидверный универсал, длинный пикап; 

· 3 -- пятидверный седан, минивэн, пикап с расширенной кабиной; 

· 4 -- трехдверный хэтчбэк, четырехдверный универсал, пикап со стандартной кабиной; 

· 5 -- двухдверный кабриолет, пикап; 

· 6 -- четырехдверный седан; 

· 7 -- четырехдверный хардтоп, 

· 8 -- пятидверный хэтчбэк; 

· 9 -- пятидверный универсал, пикап с длинной кабиной. 
Девятая позиция отдана под контрольный символ, а десятая -- для обозначения года выпуска: 

· R -- 1994; 

· S -- 1995; 

· T -- 1996; 

· V -- 1997; 

· W -- 1998; 

· X -- 1999; 

· Y -- 2000; 

· 1 -- 2001; 

· 2 -- 2002. 
Последняя перед порядковым номером изделия (он состоит из шести цифр и начинается с 000001) позиция указывает на место сборки автомобиля. Здесь расхождений между кодами продукции для Старого и Нового света не наблюдается. Все одинаково: 

· А, U -- Мицушима; 

· B -- Бромонт; 

· E -- Блумингтон; 

· J, P Y -- Нагойя; 

· T -- Топслей-парк; 

· U -- Ульсан; 

· Z -- Оказаки. 
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Модели для Европы

	Позиция
	Описание

	1
	страна

	
	J - Япония
K - Корея
X - Нидерланды

	2
	производитель

	
	M - Mitsubishi
P - Hyundai

	3
	расположение рулевой колонки

	
	А - справа по ходу движения
B - слева по ходу движения

	4
	тип кузова

	
	L - хэтчбек
M - купе
S - седан
C - пикап

	5
	тип коробки переключения передач

	
	F - механическая 4-скоростная
N - механическая 5-скоростная
K - автоматическая 3-ступенчатая
R - автоматическая 4-ступенчатая

	6
	модель

	
	C - Colt / Lancer / Mirage
E - Galant
D - Carisma / Eclipse / Space Wagon
F - Sigma
H - Pajero
K - L200
L - Delica / L300 / Pajero
N - Space Runner / Space Wagon
P - L300 / Space Gear
S - Debonair
V - Pajero
Z - 3000GT

	7-8
	код двигателя

	
	Colt / Lancer
12 - 4G15
13 - 4G32
14 - 4D65
15 - 4G16
37 - 4G37
51 - 4G13
53 - 4G61
61 - 4G13
62 - 4G15
64 - 4D65
A1 - 4G13
A4 - 4G92
A5 - 4G93
B4 - 4G92
B8 - 4D68 



Galant
11 - 4G32
14 - 4D65
15 - 4G63
32 - 4G37
33 - 4G63 DOHC
33 - 4G63 SOHC
34 - 4D65
38 - 4G63 SOHC
39 - 4G63 DOHC
52 - 4G93
54 - 6A12
55 - 4G63
57 - 4D68
64 - 6A12
75 - 4G63
88 - 6G73 



Space Wagon / Space Runner
05 - 4G37
08 - 4G63
09 - 4D65
11 - 4G93
31 - 4G93
33 - 4G63
35 - 4D65
38 - 4D68 



Sigma / 3000 GT 
16 - 6G72 



Eclipse
22 - 4G63 

	9
	тип автомобиля

	
	A - легковой
C - со съемной крышей
T - грузовой
V - комби
W - специализированный

	10
	год выпуска

	
	F - 1985
G - 1986
H - 1987
J - 1988
K - 1989
L - 1990
M - 1991
N - 1992
P - 1993
R - 1994
S - 1995
T - 1996
V - 1997
W - 1998
X - 1999
Y - 2000

	11
	завод сборки

	
	A - Мицушима #2
J - Нагойя #3
P - Нагойя #2
U - Мицушима
Y - Нагойя
Z - Оказаки

	12-17
	производственный номер

	Модели для Северной Америки

	Позиция
	Описание

	1
	страна

	
	4 - США
6 - Австралия

	2
	производитель

	
	A - Mitsubishi
M - Hyundai

	3
	тип транспортного средства

	
	3 - легковые автомобили
4 - специализированные автомобили (MPV)
7 - грузовики

	4
	средства безопасности / расположение руля

	
	A - "Air Bag" водителя и пассажира
B - активные ремни безопасности (-92) / "Air Bag" водителя (93-)
C - пассивные ремни безопасности
D - активные ремни безопасности
E - "Air Bag" водителя
X - "Air Bag" водителя
U - правосторонний руль
V - левосторонний руль

	5
	модель

	
	A - Mirage
B - Galant (-90) / Sigma (-90) / Expo LRV переднеприводная(91-97) 
C - Starion (-90) / Diamante / Expo LRV полноприводная
D - Precis (-90) / 3000GT переднеприводная / Expo переднеприводная 
E - 3000GT полноприводная / Expo полноприводная
F - Cordia (-90) / Tredia (-90) / Eclipse переднеприводная
G - Eclipse полноприводная
H - Galant переднеприводная (93-)
J - Montero / Calant (94-96)
K - Montero / Eclipse переднеприводная (95-96)
L - Truck заднеприводная / Eclipse полноприводная / Eclipse GSX (95-96)
M - Truck полноприводная / 3000GT переднеприводная
N - 3000GT полноприводная
P - Diamante
R - Galant переднеприводная / Montero
S - Eclipse переднеприводная / Truck заднеприводная
T - Eclipse полноприводная / Truck полноприводная
U - Mirage
V - Expo LRV переднеприводная / 3000GT Convas переднеприводная 
W - Expo LRV полноприводная / 3000GT Convas полноприводная
X - Galant полноприводная / Eclipse Convas
Y - Expo переднеприводная
Z - Expo полноприводная

	6
	комплектация

	
	1 - Basic / Economy
2 - DeLuxe (GL)
3 - Super DeLuxe (GLS)
4 - High
5 - Premium / Sports
6 - Premium / Special
7 - Ultimate
8 - Special / Sports

	7
	тип кузова

	
	легковые
0 - 4-дверный универсал
1 - купе
3 - универсал
4 - 3-дверный хэтчбек
5 - кабриолет
6 - седан
7 - со съемной крышей
8 - хэтчбек
9 - универсал 



грузовые и MPV 
1 - универсал / короткий пикап
2 - универсал / длинный пикап
3 - вэн / пикап с широкой кабиной
4 - 4-дверный универсал / пикап
5 - пикап с широкой кабиной
9 - пикап с длинной кабиной 

	8
	код двигателя

	
	A - 1.5л SOHC
B - 3.0л DOHC / 1.8л SOHC
C - 3.0л DOHC Turbo / 1.8л SOHC MFI
D - 1.8л SOHC / 2.0л SOHC
E - 2.6л / 2.0л DOHC
F - 1.8л Turbo / 2.0л DOHC Turbo
G - 1.8л / 2.4л SOHC
H - 3.0л SOHC
J - 1.5л / 3.0л DOHC
K - 1.4л / 3.0л DOHC Turbo
L - 2.4л DOHC
M - 3.5л
N - 2.5л SOHC
P - 1.5л
R - 2.0л DOHC
S - 3.0л SOHC
T - 1.8л SOHC
U - 2.0л DOHC Turbo
V - 2.0л SOHC
W - 2.4л SOHC
X - 1.5л
Y - 1.6л DOHC / 2.0л DOHC

	9
	контрольная цифра

	
	

	10
	год выпуска

	
	F - 1985
G - 1986
H - 1987
J - 1988
K - 1989
L - 1990
M - 1991
N - 1992
P - 1993
R - 1994
S - 1995
T - 1996
V - 1997
W - 1998
X - 1999
Y - 2000

	11
	завод сборки

	
	B - Бромонт
E - Блумингтон (-90) / Даймонд стар (91-)
T - Тонслей парк
U - Ульсан

	12-17
	производственный номер


