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300

Труба 125

Колосник -арматура 30

зольник

топка

Каменка-фарфоровые опорные 

высоковольтные изоляторы

800

Размеры по высоте 

произвольные,в 

зависимости от высоты 

помещения. Вся 

конструкция весьма 

тяжела.У меня она 

установлена на 

бетонную тротуарную 

плиту размером 1.5 х 1.5 

и толщ. около 200мм.
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Пар в парилку
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Колосник из арматуры 

прогорел,ремонтировать 

неохота,не мешает

Это путь горячих газов

Труба с каменьями чуть 

наклонена в сторону 

парилки, что бы вода 

лишняя стекала ,не 

застаиваась в камнях.

Емкость под воду периодически 

прокрашиваю термостойким 

лаком

Специальные упоры из арматуры 

30,(труба высокая и тяжелая)что 

бы разгрузить днище  

Днище Ст3,В=10мм.

Труба 

диам.500мм.толщ. 

Стенки 8мм. 

Это все Ст3,В=10мм.
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